De energieketen wordt dan:
1. Airloom-installaties op Antarctica zetten windenergie rechtstreeks om in mechanische compressie. 
2. Door deze mechanische compressie wordt vloeibare lucht geproduceerd. Er is dus geen tussenstap waarbij eerst elektriciteit wordt opgewekt voor de compressoren. 
3. De warmte die tijdens de compressie vrijkomt, wordt gebruikt om de Airloom-installaties ijsvrij te houden. 
4. De vloeibare lucht wordt via een onderzeese pijpleiding naar een offshore-platform buiten de ijsbergzone gepompt. 
5. Tankers die op vloeibare lucht varen laden daar de vloeibare lucht en vervoeren deze naar Tasmanië. 
6. In Tasmanië wordt de energie uit de vloeibare lucht gebruikt om met H2Pro-technologie waterstof te produceren. 
7. De waterstof wordt samen met teruggewonnen CO₂ omgezet in Hydrozine. 
8. Tankers die op Hydrozine varen verzorgen vervolgens het wereldwijde transport. 
9. Schepen, vrachtauto's, bussen en auto's gebruiken een reformer die Hydrozine aan boord omzet in waterstof en CO₂. 
10. De waterstof wordt direct gebruikt door de motor, terwijl de CO₂ wordt opgeslagen en teruggeleverd voor de productie van nieuwe Hydrozine. 

